ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОБРЕЗИНЕВАНИЯ ВАЛОВ РОЛИКОВ И БАРАБАНОВ	
1	Длина металлической заготовки вала с осями, L общ. мм.		
2	Диаметр металлической заготовки вала, d мм.		
3	Длина обрезинивания резиновой части вала L обр.мм.		
4	Диаметр резиновой части вала D мм.		
5	Желаемый цвет резины.		
6	Желаемая твердость резины по Шору А.		
7	Среда в которой работает вал (щелочь, кислота, растворитель, бумага, пищевая) в процентном соотношение.		
8	Температура окружающей среды, в которой работает вал С.		
9	Обработка наружной поверхности вала (да, нет) обязательно указать допуска на наружный диаметр.		
10	Обработка наружной поверхности вала из-под резца (да, нет).		
11	Обработка наружной поверхности вала шлифованием (да, нет)		
12	Количество валов данного размера, общая масса вала шт./кг.		
13	Нагрузка на поверхность длинны вала (кг/ на 1 см длины вала)		
Требование к металлической заготовке вала под обрезинивание
Вал должен быть центрован, с него должно быть удалено старое покрытие, удалена ржавчина, нанесены проточки на металлической поверхности заготовки от центра левая и правая глубина 1,0-2,0мм. При диаметре заготовки 70мм и более необходимо иметь на торцах по два отверстия во внутреннюю полость вала диаметром не менее 16мм с обеих сторон. Валы со шлифовкой изготавливаются длинной не менее 1200мм. Валы длинной более 1200мм только с обработкой из-под резца с твердостью не менее 80 ед. по ШОР.  Ели валы, барабаны, ролики, не готовы к обрезиниванию, то стоимость изготовления и сроки увеличиваются.	
ЗАКАЗЧИК		
АДРЕС		
ТЕЛЕФОН		
E-MAIL