ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНВЕЙРНОЙ РЕЗИНОТКАНЕВОЙ ЛЕНТЫ С РЕЗИНОВЫМИ ГОФРОБОРТАМИ И ПРОФИЛЯМИ	

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ С ГОФРОБОРТАМИ И ПРЕГОРОДКАМИ
	
Обозначение	Размер ленты, мм.	Тип конвейерной ленты	
L - длина конвейерной ленты кольце			
H - ширина конвейерной ленты			
B - высота гофроборта			
b - высота перегородки			
t - отступ от края ленты			
n - ширина перегородки			
m - шаг между перегородками			
ТИПЫ РЕЗИНОВОГО ГОФРОБОРТА ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ
	
Тип гофробота	Высота (H), мм	Ширина основания (Sw), мм	Ширина борта (Tw), мм	Шаг борта (P), мм.	Мин.барабаны приводной D1, мм.	Мин.барабан девиаторный D2, мм.	
М40	40	40	35	35	150	250	
М60	60	55	45	50	160	300	
М80	80	55	45	50	200	350	
М100	100	55	45	50	250	400	
М120	120	55	45	50	300	480	
М140	140	55	45	50	350	560	
ТИПЫ ПЕРЕГОРОДОК ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ	
Тип	H, мм	B, мм	D, мм	Название	Длина, м.	Диаметр, мм	Упакованный	Эскиз резинового профиля	
Стандартные Т-образные профили (перегородки)	
Т 20	20	40	4	02 165 В6	5	160	5 х 5 m		
					20		2 х 2 m		
Т 25	25	40	4	02 228 В6	5	160	5 х 5 m		
Т 35	35	70	4,6	02 230 В6	5	160	5 х 5 m		
Т 40	40	70	4,6	02 162 В6	5	160	5 х 5 m		
Т 55	55	80	5	02 163 В6	5	160	5 х 5 m		
Т 60	60	80	4,2	02 211 В6	5	160	3 х 5 m		
Т 75	75	100	7	02 167 В6	5	200	3 х 5 m		
Т 90	90	110	15	02 216 В6	4,5	280	2 х 4,5 m		
Т 110	110	110	7	02 205 В6	4,5	320	2 х 4,5 m		
Блочные Т-образные профили (перегородки)	
ТВ 20	20	40	8	02 158 В6	5	160	5 х 5 m		
					20		1 х 20 m		
ТВ 30	30	40	8	02 102 В6	5	160	5 х 5 m		
ТВ 40/1	40	80	10	02 173 В6	5	160	5 х 5 m		
ТВ 40/2	40	110	20	02 198 В6	5	160	3 х 5 m		
ТВ 50	50	80	25	02 227 В6	5	200	3 х 5 m		
ТВ 110	110	110	15	02 209 D6	4,5	320	2 х 4,5 m		
	
ТК 15	15	50	13	02 231 В4	20	160	1 х 20 m		
ТК 25	25	55	13	02 232 В4	20	160	1 х 20 m		
ТК 35	35	55	13	02 233 В4	5	160	3 х 5 m		
Наклонные С-образные профили (перегородки)	
С 35/1	35	55	4	02 234 В6	20	160	1 х 20 m		
С 35/2	35	70	5	02 221 В6	5	160	5 х 5 m		
С 55	55	90	7	02 210 В6	5	200	3 х 5 m		
С 75	75	90	7	02 171 В6	5	200	3 х 5 m		
С 90	90	110	15	02 215 В6	4,5	280	2 х 4,5 m		
С 110	110	110	15	02 206 В6	4,5	350	2 х 4,5 m		
Угловые ТС-образные профили (перегородки)	
ТС 75	75	80	15	02 183 В6	5	320	2 х 5 m		
ТС 90	90	110	15	02 203 В6	4,5	320	2 х 4,5 m		
ТС 110	110	110	17	02 202 В6	4,5	350	2 х 4,5 m		
Смещенные Т-образные профили (перегородки)	
ТN 15	20	46	6	02 065 В6	5	160	5 х 5 m		
ТN 20	20	40	7	02 030 В6	5	160	5 х 5 m		
ТN 35	35	70	10	02 031 В6	5	160	5 х 5 m		
ТN 50	50	80	12	02 029 В6	5	200	3 х 5 m		
ТN 60	60	80	12	02 066 В6	5	200	3 х 5 m		
Наклонные блочные С-образные профили (перегородки)	
СВ 30	20	40	8	02 091 С6	5	160	5 х 5 m		
СВ 35	35	70	5	02 221 В6	5	180	5 х 5 m		
СВ 75	75	100	12	02 088 В6	4,5	200	3 х 4,5 m		
V-образные направляющие профили (перегородки)	
К 13/1	8	13	7,2	10 106 В6	100	–	1 х 100 m		
К 13/2	55	90	7	02 210 В6	5	–	3 х 5 m		
К 16	75	90	7	02 171 В6	5	–	3 х 5 m		
К 17	90	110	15	02 215 В6	4,5	–	2 х 4,5 m		
К 23	110	110	15	02 206 В6	4,5	–	2 х 4,5 m		
Квадратный резиновый профили (перегородки)	
R 14	10	14	–	09 197 E8	100	–	1 х 100 m		
R 25	14	25	–	09 198 E8	30	–	1 х 30 m