ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕПЕЙ	
Цепи приводные роликовые однорядные (ПР) ГОСТ 13568-97	
Обозначение цепи по ГОСТ	Шаг	Диаметр ролика	Ширина между внутренними пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Высота внутренней пластины	Разрушающая нагрузка	Вес 1 метра цепи (расчетная)	
	t	d1	b1 min	d2	b7 max	h max	Q min	q	
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кН/кгс	кг/м	
Цепь ПР-8-4,6	8	5	3	2,31	12	7,5	4,6/460	0,2	
Цепь ПР-9,525-9,1	9,525	6,35	5,72	3,28	17	8,5	9,1/910	0,45	
Цепь ПР-12,7-10-1	12,7	7,75	2,4	3,66	10,5	10	10,0/1000	0,3	
Цепь ПР-12,7-9	12,7	7,75	3,3	3,66	12	10	9,0/900	0,35	
Цепь ПР-12,7-18,2-1	12,7	8,51	5,4	4,45	19	11,8	18,2/1820	0,65	
Цепь ПР-12,7-18,2	12,7	8,51	7,75	4,45	21	11,8	18,2/1820	0,75	
Цепь ПР-15,875-23-1	15,875	10,16	6,48	5,08	20	14,8	23,0/2300	0,8	
Цепь ПР-15,875-23	15,875	10,16	9,65	5,08	24	14,8	23,0/2300	1	
Цепь ПР-19,05-31,8	19,05	11,91	12,7	5,94	33	18,2	31,8/3180	1,9	
Цепь ПР-19,05-37,8	19,05	11,91	12,7	5,94	33	18,2	37,8/3780	1,9	
Цепь ПР-25,4-60	25,4	15,88	15,88	7,92	39	24,2	60,0/6000	2,6	
Цепь ПР-25,4-65	25,4	15,88	15,88	7,92	39	24,2	65,0/6500	2,6	
Цепь ПР-35-50	35	22	22	9	44	24	50,0/5000	3,13	
Цепь ПР-31,75-89	31,75	19,05	19,05	9,53	46	30,2	89,0/8900	3,8	
Цепь ПР-38,1-127	38,1	22,23	25,4	11,1	58	36,2	127,0/12700	5,5	
Цепь ПР-44,45-172,4	44,45	25,4	25,4	12,7	62	42,4	172,4/17240	7,5	
Цепь ПР-50,8-227	50,8	28,58	31,75	14,27	72	48,3	227,0/22700	9,7	
Цепь ПР-63,5-354	63,5	39,68	38,1	19,84	89	60,4	354,0/35400	16	
Цепь ПР-103,2-650	103,2	46	49	24	124	65	650,0/65000	28,5	
1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — переходное звено; 5 — двойное переходное звено	
	
Цепи однорядные серии А (ISO 606-94, DIN 8188-1)	
Обозначение цепи по DIN/ISO	Шаг	Диаметр ролика	Ширина между внутренними пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Высота пластины	Толщина пластины	Разрушающая нагрузка	Вес метра	
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	Q min	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
Цепь 03C	4.7625	2.48	2.38	1.62	6.10	6.90	4.30	0.60	1.80	0.08	
Цепь 04C-1	6.3500	3.30	3.18	2.31	7.90	8.40	6.00	0.80	3.50	0.15	
Цепь 06C-1	9.5250	5.08	4.77	3.58	12.40	13.17	9.00	1.30	7.90	0.33	
Цепь 085-1	12.7000	7.77	6.25	3.58	13.75	15.00	9.91	1.30	6.67	0.41	
Цепь 08A-1	12.7000	7.95	7.85	3.96	16.60	17.80	12.00	1.50	14.10	0.62	
Цепь 10A-1	15.8750	10.16	9.40	5.08	20.70	22.20	15.09	2.03	22.20	1.02	
Цепь 12A-1	19.0500	11.91	12.57	5.94	25.90	27.70	18.00	2.42	31.80	1.50	
Цепь 16A-1	25.4000	15.88	15.75	7.92	32.70	35.00	24.00	3.25	56.70	2.60	
Цепь 20A-1	31.7500	19.05	18.90	9.53	40.40	44.70	30.00	4.00	88.50	3.91	
Цепь 24A-1	38.1000	22.23	25.22	11.10	50.30	54.30	35.70	4.80	127.00	5.62	
Цепь 28A-1	44.4500	25.40	25.22	12.70	54.40	59.00	41.00	5.60	172.40	7.50	
Цепь 32A-1	50.8000	28.58	31.55	14.27	64.80	69.60	47.80	6.40	226.80	10.10	
Цепь 36A-1	57.1500	35.71	35.48	17.46	72.80	78.60	53.60	7.20	280.20	13.45	
Цепь 40A-1	63.5000	39.68	37.85	19.85	80.30	87.20	60.00	8.00	353.80	16.15	
Цепь 48A-1	76.2000	47.63	47.35	23.81	95.50	103.00	72.39	9.50	510.30	23.20	
	
Цепи однорядные серии B (ISO 606-94, DIN 8187-1)	
Обозначение цепи по DIN/ISO	Шаг	Диаметр ролика	Ширина между внутренними пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Высота пластины	Толщина пластины	Разрушающая нагрузка	Вес метра	
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	Q min	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
Цепь 04B-1	6.000	4.00	2.80	1.85	6.80	7.8	5.00	0.60	3.0	0.11	
Цепь 05B-1	8.000	5.00	3.00	2.31	8.20	8.9	7.10	0.80	5.0	0.20	
Цепь 06B-1	9.525	6.35	5.72	3.28	13.15	14.1	8.20	1.30	9.0	0.41	
Цепь 081	12.700	7,75	3,3	3,66	10,2	11,7	9,91	—	9,4	0,30	
Цепь 083	12.700	7,75	4,88	4,09	12,9	14,4	10,3	—	10,2	0,42	
Цепь 084	12.700	7,75	4,88	4,09	14,8	16,3	11,15	—	15,6	0,48	
Цепь 08B-1	12.700	8.51	7.75	4.45	16.70	18.2	11.80	1.60	18.0	0.69	
Цепь 10B-1	15.875	10.16	9.65	5.08	19.50	20.9	14.70	1.70	22.4	0.93	
Цепь 12B-1	19.050	12.07	11.68	5.72	22.50	24.2	16.00	1.85	29.0	1.15	
Цепь 16B-1	25.400	15.88	17.02	8.28	36.10	37.4	21.00	4.15/3.1	60.0	2.71	
Цепь 20B-1	31.750	19.05	19.56	10.19	41.30	45.0	26.40	4.50/3.5	95.0	3.70	
Цепь 24B-1	38.100	25.40	25.40	14.63	53.40	57.8	33.20	6.00/4.8	160.0	7.10	
Цепь 28B-1	44.450	27.94	30.99	15.90	65.10	69.5	36.70	7.50/6.0	200.0	8.50	
Цепь 32B-1	50.800	29.21	30.99	17.81	66.00	71.0	42.00	7.00/6.0	250.0	10.25	
Цепь 40B-1	63.500	39.37	38.10	22.89	82.20	89.2	52.96	8.50/8.0	355.0	16.35	
Цепь 48B-1	76.200	48.26	45.72	29.24	99.10	107.0	63.80	12.00/10.0	560.0	25.00	
Цепь 56B-1	88.900	53.98	53.34	34.32	114.6	123.0	77.80	13.50/12.0	850.0	35.78	
Цепь 64B-1	101.600	63.50	60.96	39.40	130.0	138.5	90.17	15.00/13.0	112.0	46.00	
Цепь 72B-1	114.300	72.39	68.58	44.48	147.4	156.4	103.60	17.00/15.0	1400.0	60.80	
	
Цепи однорядные ANSI B29.1M	
Обозначение цепи по ANSI	Шаг	Диаметр ролика	Ширина между внутренними пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Высота пластины	Толщина пластины	Разрушающая нагрузка	Вес метра	
	P	d 1 max	b 1 min	d 2 max	L max	Lc max	h 2 max	T max	Q min	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
Цепь 15-1	4.7625	2.48	2.38	1.62	6.10	6.90	4.30	0.60	1.80	0.08	
Цепь 25-1	6.3500	3.30	3.18	2.31	7.90	8.40	6.00	0.80	3.50	0.15	
Цепь 35-1	9.5250	5.08	4.77	3.58	12.40	13.17	9.00	1.30	7.90	0.33	
Цепь 41-1	12.7000	7.77	6.25	3.58	13.75	15.00	9.91	1.30	6.67	0.41	
Цепь 40-1	12.7000	7.95	7.85	3.96	16.60	17.80	12.00	1.50	14.10	0.62	
Цепь 50-1	15.8750	10.16	9.40	5.08	20.70	22.20	15.09	2.03	22.20	1.02	
Цепь 60-1	19.0500	11.91	12.57	5.94	25.90	27.70	18.00	2.42	31.80	1.50	
Цепь 80-1	25.4000	15.88	15.75	7.92	32.70	35.00	24.00	3.25	56.70	2.60	
Цепь 100-1	31.7500	19.05	18.90	9.53	40.40	44.70	30.00	4.00	88.50	3.91	
Цепь 120-1	38.1000	22.23	25.22	11.10	50.30	54.30	35.70	4.80	127.00	5.62	
Цепь 140-1	44.4500	25.40	25.22	12.70	54.40	59.00	41.00	5.60	172.40	7.50	
Цепь 160-1	50.8000	28.58	31.55	14.27	64.80	69.60	47.80	6.40	226.80	10.10	
Цепь 180-1	57.1500	35.71	35.48	17.46	72.80	78.60	53.60	7.20	280.20	13.45	
Цепь 200-1	63.5000	39.68	37.85	19.85	80.30	87.20	60.00	8.00	353.80	16.15	
Цепь 240-1	76.2000	47.63	47.35	23.81	95.50	103.00	72.39	9.50	510.30	23.20	
Цепи тяжелой серии по ISO, DIN, ANSI	
Обозначение цепи по ANSI	Обозначение цепи по  DIN/ISO	Шаг	Диаметр ролика	Ширина между внутренними пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Высота пластины	Толщина пластины	Поперечный шаг	Разрушающая нагрузка	Вес метра	
		P	d1 max	b1 min	d2 max	Lc max	h2 max	T max	Pt	Q min	q	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
Цепь 50H-1	Цепь 10AH-1	15.875	10.16	9.40	5.08	24.4	15.09	2.42	—	22.2	1.25	
Цепь 60H-1	Цепь 12AH-1	19.050	11.91	12.57	5.94	31.6	18.00	3.25	—	31.8	1.87	
Цепь 80H-1	Цепь 16AH-1	25.400	15.88	15.75	7.92	39.4	24.00	4.00	—	56.7	3.10	
Цепь 100H-1	Цепь 20AH-1	31.750	19.05	18.90	9.53	46.9	30.00	4.80	—	88.5	4.52	
Цепь 120H-1	Цепь 24AH-1	38.100	22.23	25.22	11.10	57.5	35.70	5.60	—	127	6.60	
Цепь 140H-1	Цепь 28AH-1	44.450	25.40	25.22	12.70	62.2	41.00	6.40	—	172.4	8.30	
Цепь 160H-1	Цепь 32AH-1	50.800	28.58	31.55	14.27	73.0	47.80	7.20	—	226.8	10.30	
Цепь 200H-1	Цепь 40AH-1	63.500	39.68	37.85	19.85	93.5	60.00	9.50	—	353.8	19.16	
Цепь 60H-2	Цепь 12AH-2	19.050	11.91	12.57	5.94	57.7	18.00	3.25	26.11	63.6	3.71	
Цепь 80H-2	Цепь 16AH-2	25.400	15.88	15.75	7.92	72.0	24.00	4.00	32.59	113.4	6.15	
Цепь 100H-2	Цепь 20AH-2	31.750	19.05	18.90	9.53	86.0	30.00	4.80	39.09	177	9.03	
Цепь 120H-2	Цепь 24AH-2	38.100	22.23	25.22	11.10	106.4	35.70	5.60	48.87	254	13.13	
Цепь 140H-2	Цепь 28AH-2	44.450	25.40	25.22	12.70	114.4	41.00	6.40	52.20	344.8	16.60	
Цепь 160H-2	Цепь 32AH-2	50.800	28.58	31.55	14.27	134.9	47.80	7.20	61.90	453.6	20.20	
Цепь 200H-2	Цепь 40AH-2	63.500	39.68	37.85	19.85	171.8	60.00	9.50	78.31	707.6	38.11	
Цепь 60H-3	Цепь 12AH-3	19.050	11.91	12.57	5.94	83.8	18.00	3.25	26.11	95.4	5.54	
Цепь 80H-3	Цепь 16AH-3	25.400	15.88	15.75	7.92	104.6	24.00	4.00	32.59	170.1	9.42	
Цепь 100H-3	Цепь 20AH-3	31.750	19.05	18.90	9.53	125.1	30.00	4.80	39.09	265.5	12.96	
Цепь 120H-3	Цепь 24AH-3	38.100	22.23	25.22	11.10	155.2	35.70	5.60	48.87	381	19.64	
Цепь 140H-3	Цепь 28AH-3	44.450	25.40	25.22	12.70	166.6	41.00	6.40	52.20	517.2	24.90	
Цепь 160H-3	Цепь 32AH-3	50.800	28.58	31.55	14.27	196.8	47.80	7.20	61.90	680.4	30.10	
Цепь 200H-3	Цепь 40AH-3	63.500	39.68	37.85	19.85	250.1	60.00	9.50	78.31	1061.4	57.06	
Роликовые цепи с прямым контуром пластин (A Series)	
Обозначение цепи	Шаг	Диаметр ролика	Ширина между внутренними пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Высота пластины	Толщина пластины	Поперечный шаг	Разрушающая нагрузка	Вес метра	
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	Pt	Q min	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
—	Цепь C35-1	9.525	5.08	4.77	3.58	13.3	14.3	9.00	1.30	—	7.9	0.41	
Цепь C08A-1	Цепь C40-1	12.700	7.95	7.85	3.96	16.6	18.8	12.00	1.50	—	14.1	0.73	
Цепь C10A-1	Цепь C50-1	15.875	10.16	9.40	5.08	20.7	23.3	15.09	2.03	—	22.2	1.23	
Цепь C12A-1	Цепь C60-1	19.050	11.91	12.57	5.94	25.9	28.3	18.0/18.2	2.42	—	31.8	1.81/1.83	
Цепь C16A-1	Цепь C80-1	25.400	15.88	15.75	7.92	32.7	36.5	24.00	3.25	—	56.7	3.09	
Цепь C20A-1	Цепь C100-1	31.750	19.05	18.90	9.53	40.4	44.7	30.00	4.00	—	88.5	4.56	
Цепь C24A-1	Цепь C120-1	38.100	22.23	25.22	11.10	50.3	54.3	35.70	4.80	—	127.0	6.86	
Цепь C28A-1	Цепь C140-1	44.450	25.40	25.22	12.70	54.4	59.0	41.00	5.60	—	172.4	8.49	
Цепь C32A-1	Цепь C160-1	50.800	28.58	31.55	14.27	64.8	69.6	47.80	6.40	—	226.8	11.50	
Цепь C08A-2	Цепь C40-2	12.700	7.95	7.85	3.96	31.0	33.2	12.00	1.50	14.38	28.2	1.43	
Цепь C10A-2	Цепь C50-2	15.875	10.16	9.40	5.08	38.9	41.4	15.09	2.03	18.11	44.4	2.42	
Цепь C12A-2	Цепь C60-2	19.050	11.91	12.57	5.94	48.8	51.1	18.0/18.2	2.42	22.78	63.6	3.58/3.62	
Цепь C16A-2	Цепь C80-2	25.400	15.88	15.75	7.92	62.7	65.8	24.00	3.25	29.29	113.4	6.12	
Цепь C20A-2	Цепь C100-2	31.750	19.05	18.90	9.53	76.4	80.5	30.00	4.00	35.76	177.0	9.08	
Цепь C24A-2	Цепь C120-2	38.100	22.23	25.22	11.10	95.8	99.7	35.70	4.80	45.44	254.0	13.60	
Цепь C28A-2	Цепь C140-2	44.450	25.40	25.22	12.70	103.3	107.9	41.00	5.60	48.87	344.8	16.86	
Цепь C32A-2	Цепь C160-2	50.800	28.58	31.55	14.27	123.3	128.1	47.80	6.40	58.55	453.6	22.90	
Цепь C08A-3	Цепь C40-3	12.700	7.95	7.85	3.96	45.4	47.6	12.00	1.50	14.38	42.3	2.14	
Цепь C10A-3	Цепь C50-3	15.875	10.16	9.40	5.08	57.0	59.5	15.09	2.03	18.11	66.6	3.62	
Цепь C12A-3	Цепь C60-3	19.050	11.91	12.57	5.94	71.5	73.9	18.0/18.2	2.42	22.78	95.4	5.36/5.41	
Цепь C16A-3	Цепь C80-3	25.400	15.88	15.75	7.92	91.7	95.1	24.00	3.25	29.29	170.1	9.10	
Цепь C20A-3	Цепь C100-3	31.750	19.05	18.90	9.53	112.2	116.3	30.00	4.00	35.76	265.5	13.60	
Цепь C24A-3	Цепь C120-3	38.100	22.23	25.22	11.10	141.4	145.2	35.70	4.80	45.44	381.0	20.43	
Цепь C28A-3	Цепь C140-3	44.450	25.40	25.22	12.70	152.2	156.8	41.00	5.60	48.87	517.2	25.23	
Цепь C32A-3	Цепь C160-3	50.800	28.58	31.55	14.27	181.8	186.6	47.80	6.40	58.55	680.4	34.19	
Роликовые цепи с прямым контуром пластин (B Series)	
Обозначение цепи	Шаг	Диаметр ролика	Ширина между внутренними пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Высота пластины	Толщина пластины	Поперечный шаг	Разрушающая нагрузка	Вес метра	
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	Pt	Q min	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
Цепь C08B-1	12.700	8.51	7.75	4.45	16.7	18.2	11.8	1.60	—	18.0	0.80	
Цепь C10B-1	15.875	10.16	9.65	5.08	19.5	20.9	14.7	1.70	—	22.4	1.06	
Цепь C12B-1	19.050	12.07	11.68	5.72	22.5	25.2	16.0	1.85	—	29.0	1.32	
Цепь C16B-1	25.400	15.88	17.02	8.28	36.1	39.1	21.0/24.0	4.15/3.1	—	60.0	3.08/3.49	
Цепь C20B-1	31.750	19.05	19.56	10.19	41.3	45.0	26.4	4.5/3.5	—	95.0	4.16	
Цепь C24B-1	38.100	25.40	25.40	14.63	53.4	57.8	33.2	6.0/4.8	—	160.0	7.47	
Цепь C28B-1	44.450	27.94	30.99	15.90	65.1	69.5	36.7	7.5/6.0	—	200.0	9.90	
Цепь C32B-1	50.800	29.21	30.99	17.81	66.0	71.0	42.0	7.0/6.0	—	250.0	10.45	
Цепь C08B-2	12.700	8.51	7.75	4.45	31.2	32.2	11.8	1.60	13.92	32.0	1.45	
Цепь C10B-2	15.875	10.16	9.65	5.08	36.1	37.5	14.7	1.70	16.59	44.5	2.00	
Цепь C12B-2	19.050	12.07	11.68	5.72	42.0	44.7	16.0	1.85	19.46	57.8	2.62	
Цепь C16B-2	25.400	15.88	17.02	8.28	68.0	71.0	21.0/24.0	4.15/3.1	31.88	106.0	6.10/6.92	
Цепь C20B-2	31.750	19.05	19.56	10.19	77.8	81.5	26.4	4.5/3.5	36.45	170.0	8.23	
Цепь C24B-2	38.100	25.40	25.40	14.63	101.7	106.2	33.2	6.0/4.8	48.36	280.0	14.77	
Цепь C28B-2	44.450	27.94	30.99	15.90	124.6	129.1	36.7	7.5/6.0	59.56	360.0	19.82	
Цепь C32B-2	50.800	29.21	30.99	17.81	124.6	129.6	42.0	7.0/6.0	58.55	450.0	20.94	
Цепь C08B-3	12.700	8.51	7.75	4.45	45.1	46.1	11.8	1.60	13.92	47.5	2.10	
Цепь C10B-3	15.875	10.16	9.65	5.08	52.7	54.1	14.7	1.70	16.59	66.7	2.87	
Цепь C12B-3	19.050	12.07	11.68	5.72	61.5	64.2	16.0	1.85	19.46	86.7	3.89	
Цепь C16B-3	25.400	15.88	17.02	8.28	99.8	102.9	21.0/24.0	4.15/3.1	31.88	160.0	9.12/10.34	
Цепь C20B-3	31.750	19.05	19.56	10.19	114.2	117.9	26-4	4.5/3.5	36.45	250.0	11.34	
Цепь C24B-3	38.100	25.40	25.40	14.63	150.1	154.6	33.2	6.0/4.8	48.36	425.0	22.10	
Цепь C28B-3	44.450	27.94	30.99	15.90	184.2	188.7	36.7	7.5/6.0	59.56	530.0	29.64	
Цепь C32B-3	50.800	29.21	30.99	17.81	183.2	188.2	42.0	7.0/6.0	58.55	670.0	31.27	
	
Роликовые цепи из нержавеющей стали	
Обозначение цепи	Шаг	Диаметр ролика	Ширина между внутренними пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Высота пластины	Толщина пластины	Разрушающая нагрузка	Вес метра	
	P	d1	b1	d2	L	Lc	h2	t/T	Q	q	
		max	min	max	max	max	max	max			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
Цепь 04CSS	6.350	3.30	3.18	2.31	7.90	8.40	6.00	0.80	2.5	0.15	
Цепь 06CSS	9.525	5.08	4.77	3.58	12.40	13.17	9.00	1.30	5.5	0.33	
Цепь 08ASS	12.700	7.95	7.85	3.96	16.60	17.80	12.00	1.50	9.6	0.63	
Цепь 41SS	12.700	7.77	6.25	3.58	13.75	15.00	9.91	1.30	6.0	0.46	
Цепь 10ASS	15.875	10.16	9.40	5.08	20.70	22.20	15.09	2.03	15.2	1.03	
Цепь 12ASS	19.050	11.91	12.57	5.94	25.90	27.70	18.00	2.42	21.7	1.51	
Цепь 16ASS	25.400	15.88	15.75	7.92	32.70	35.00	24.00	3.25	38.9	2.62	
Цепь 20ASS	31.750	19.05	18.90	9.53	40.40	44.70	30.00	4.00	60.0	3.94	
Цепь 24ASS	38.100	22.23	25.22	11.10	50.30	54.30	35.70	4.80	72.5	5.72	
Цепь 28ASS	44.450	25.40	25.22	12.70	54.40	59.00	41.0	5.60	94.0	7.70	
Цепь 04BSS	6.000	4.00	2.80	1.85	6.80	7.80	5.00	0.60	2.0	0.11	
Цепь 05BSS	8.000	5.00	3.00	2.31	8.20	8.90	7.10	0.80	3.5	0.20	
Цепь 06BSS	9.525	6.35	5.72	3.28	13.15	14.10	8.20	1.30	6.2	0.41	
Цепь 08BSS	12.700	8.51	7.75	4.45	16.70	18.20	11.80	1.60	12.0	0.70	
Цепь 10BSS	15.875	10.16	9.65	5.08	19.50	20.90	14.70	1.70	14.5	0.94	
Цепь 12BSS	19.050	12.07	11.68	5.72	22.50	24.20	16.00	1.85	18.5	1.16	
Цепь 16BSS	25.400	15.88	17.02	8.28	36.10	37.40	21.00	4.15/3.1	40.0	2.73	
Цепь 20BSS	31.750	19.05	19.56	10.19	41.30	45.00	26.40	4.5/3.5	59.0	3.73	
Цепь 24BSS	38.100	25.40	25.40	14.63	53.40	57.80	33.20	6.0/4.8	104.0	7.20	
Цепь 32BSS	50.800	29.21	30.99	17.81	66.00	71.00	42.00	7.0/6.0	150.0	10.22	
Приводные цепи с прикреплениями из нержавеющей стали	
Обозначение цепи	P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm	
Цепь 08ASS	12.700	9.5	25.40	35.2	1.50	7.90	3.4	
Цепь 10ASS	15.875	12.7	31.75	46.2	2.03	10.30	5.5	
Цепь 12ASS	19.050	15.9	38.10	55.6	2.42	11.90	5.5	
Цепь 16ASS	25.400	19.1	50.80	64.8	3.25	15.90	6.8	
Цепь 20ASS	31.750	25.4	63.50	89.8	4.00	19.80	9.2	
Цепь 08BSS	12.700	9.5	25.40	36.4	1.60	8.90	4.5	
Цепь 10BSS	15.875	14.3	31.75	44.6	1.70	10.31	5.3	
Цепь 12BSS	19.050	16.0	38.10	52.4	1.85	13.46	6.4	
Цепь 16BSS	25.400	19.1	50.80	72.6	3.10	15.88	6.4	
Цепь 20BSS	31.750	35.0	63.50	100.5	3.50	19.80	9.0	
	
Приводные цепи с прикреплениями из нержавеющей стали	
Обозначение цепи	P mm	G mm	L mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm	
Цепь 08ASS	12.700	23.00	12.700	25.4	35.60	1.50	7.90	3.4	
Цепь 10ASS	15.875	28.80	15.875	31.8	46.80	2.03	10.30	5.5	
Цепь 12ASS	19.050	34.65	19.050	38.1	56.40	2.42	11.90	5.5	
Цепь 16ASS	25.400	45.90	25.400	50.8	73.20	3.25	15.90	6.8	
Цепь 20ASS	31.750	57.65	31.750	63.5	89.80	4.00	19.80	9.2	
Цепь 08BSS	12.700	24.00	12.700	25.4	36.40	1.60	8.90	4.3	
Цепь 10BSS	15.875	29.58	15.875	31.8	44.60	1.70	10.31	5.3	
Цепь 12BSS	19.050	34.05	19.050	38.1	52.40	1.85	13.46	6.4	
Цепь 16BSS	25.400	46.40	25.400	50.8	72.60	3.10	15.88	6.4	
Цепь 20BSS	31.750	58.10	31.750	63.0	100.50	3.50	19.80	9.0	
	
Приводные роликовые цепи из нержавеющей стали с удлиненными валиками	
Обозначение цепи	P	b1	d2	L3	L	Lc	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Цепь 06CSS	9.525	4.77	3.58	9.5	20.8	21.6	
Цепь 08ASS	12.700	7.85	3.96	9.5	25.1	26.2	
Цепь 10ASS	15.875	9.40	5.08	11.9	31.3	33.1	
Цепь 12ASS	19.050	12.57	5.94	14.3	38.6	40.6	
Цепь 16ASS	25.400	15.75	7.92	19.1	50.3	53.3	
Цепь 20ASS	31.750	18.90	9.53	23.8	61.8	66.1	
Цепь 24ASS	38.100	25.22	11.10	28.6	76.4	80.4	
Цепь 28ASS	44.450	25.22	12.70	33.3	84.8	89.4	
Цепь 32ASS	50.800	31.55	14.27	38.1	99.6	104.4	
Цепь 08BSS	12.700	7.75	4.45	9.5	25.1	26.6	
Цепь 10BSS	15.875	9.65	5.08	11.9	30.1	31.5	
Цепь 12BSS	19.050	11.68	5.72	14.3	35.4	37.1	
Цепь 16BSS	25.400	17.02	8.28	19.1	53.0	54.3	
Цепь 20BSS	31.750	19.56	10.19	41.0	79.9	83.6	
Цепь 24BSS	38.100	25.40	14.63	50.7	101.4	105.8	
Цепь 28BSS	44.450	30.99	15.90	61.9	124.0	128.4	
Цепь 32BSS	50.800	30.99	17.81	64.8	126.8	131.8	
	
Конвейерные (двухшаговые) цепи из нержавеющей стали	
Обозначение цепи	Шаг	Диаметр ролика	Ширина между внутренними пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Высота пластины	Толщина пластины	Разрушающая нагрузка	Вес метра	
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	Q min	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
Цепь C2040SS
Цепь C2042SS	25.40	7.95 15.88	7.85	3.96	16.6	17.8	12.0	1.50	9.6	0.51 0.85	
Цепь C2040HSS	25.40	7.95	7.85	3.96	18.8	19.9	12.0	2.03	9.6	0.66	
Цепь C208BSS
Цепь C208BLSS	25.40	8.51 15.88	7.75	4.45	16.7	18.2	11.8	1.60	12.0	0.56 0.90	
Цепь C2050SS
Цепь C2052SS	31.75	10.16 19.05	9.40	5.08	20.7	22.2	15.0	2.03	15.2	0.79 1.29	
Цепь C2060SS
Цепь C2062SS	38.10	11.91 22.23	12.57	5.94	25.9	27.7	18.0	2.42	21.7	1.13 1.63	
Цепь C2060HSS
Цепь C2062HSS	38.10	11.91 22.23	12.57	5.94	29.2	31.6	18.0	3.25	21.7	1.46 2.10	
Цепь C2080SS
Цепь C2082SS	50.80	15.88 28.58	15.75	7.92	32.7	36.5	24.0	3.25	38.9	2.11 3.16	
Цепь C2080HSS
Цепь C2082HSS	50.80	15.88 28.58	15.75	7.92	36.2	39.4	24.0	4.00	38.9	2.57 3.63	
Цепь C2100SS
Цепь C2102SS	63.50	19.05 39.67	18.90	9.53	40.4	44.7	30.0	4.00	60.0	3.05 4.89	
Цепь C2100HSS
Цепь C2102HSS	63.50	19.05 39.67	18.90	9.53	43.6	46.9	30.0	4.80	60.0	3.61 5.45	
Конвейерные (двухшаговые) цепи из нержавеющей стали с прикреплениями	
Обозначение цепи	P	G	L	F	W	h4	d4	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Цепь C2040SS
Цепь C2042SS	25.40	19.1	9.5	25.4	39.6	9.1	3.4	
Цепь C208BSS
Цепь C208BLSS	25.40	23.2	12.7	25.4	39.6	9.1	4.5	
Цепь C2050SS
Цепь C2052SS	31.75	23.8	11.9	31.8	49.0	11.1	5.5	
Цепь C2060SS
Цепь C2062SS	38.10	28.6	14.3	42.9	67.8	14.7	5.5	
Цепь C2060HSS
Цепь C2062HSS	38.10	28.6	14.3	42.9	67.8	14.7	5.5	
Цепь C2080SS
Цепь C2082SS	50.80	38.1	19.1	55.6	87.8	19.1	6.8	
Цепь C2080HSS
Цепь C2082HSS	50.80	38.1	19.1	55.6	87.8	19.1	6.8	
Цепь C2100SS
Цепь C2102SS	63.50	47.6	23.8	66.6	107.5	23.4	9.2	
Цепь C2100HSS
Цепь C2102HSS	63.50	47.6	23.8	66.6	107.5	23.4	9.2	
	
Роликовые цепи с выступающими (удлинёнными) валиками	
Обозначение цепи	P	b1	d2	L3	L	Lc	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Цепь 06C	9.525	4.77	3.58	9.5	20.8	21.6	
Цепь 08A	12.700	7.85	3.96	9.5	25.1	26.2	
Цепь 10A	15.875	9.40	5.08	11.9	31.3	33.1	
Цепь 12A	19.050	12.57	5.94	14.3	38.6	40.6	
Цепь 16A	25.400	15.75	7.92	19.1	50.3	53.3	
Цепь 20A	31.750	18.90	9.53	23.8	61.8	66.1	
Цепь 24A	38.100	25.22	11.10	28.6	76.4	80.4	
Цепь 28A	44.450	25.22	12.70	33.3	84.8	89.4	
Цепь 32A	50.800	31.55	14.27	38.1	99.6	104.4	
Цепь 08B	12.700	7.75	4.45	9.5	25.1	26.6	
Цепь 10B	15.875	9.65	5.08	11.9	30.1	31.5	
Цепь 12B	19.050	11.68	5.72	14.3	35.4	37.1	
Цепь 16B	25.400	17.02	8.28	19.1	53.0	54.3	
Цепь 20B	31.750	19.56	10.19	41.0	79.9	83.6	
Цепь 24B	38.100	25.40	14.63	50.7	101.4	105.8	
Цепь 28B	44.450	30.99	15.90	61.9	124.0	128.4	
Цепь 32B	50.800	30.99	17.81	64.8	126.8	131.8	
	
Длиннозвенные (двухшаговые) цепи	
Обозначение цепи по DIN/ISO	Обозначение цепи по ANSI	Шаг	Диаметр ролика	Ширина между внутренними пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Высота пластины	Толщина пластины	Разрушающая нагрузка	Вес метра	
		P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	Q min	q	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
Цепь 208A	Цепь 2040	25.40	7.95	7.85	3.96	16.6	17.8	12.0	1.50	14.1	0.42	
Цепь 208B		25.40	8.51	7.75	4.45	16.7	18.2	11.8	1.60	18.0	0.45	
Цепь 210A	Цепь 2050	31.75	10.16	9.40	5.08	20.7	22.2	15.0	2.03	22.2	0.73	
Цепь 210B		31.75	10.16	9.65	5.08	19.5	20.9	14.7	1.70	22.4	0.65	
Цепь 212A	Цепь 2060	38.10	11.91	12.57	5.94	25.9	27.7	18.0	2.42	31.8	1.02	
Цепь 212B		38.10	12.07	11.68	5.72	22.5	25.2	16.0	1.85	29.0	0.76	
Цепь 216A	Цепь 2080	50.80	15.88	15.75	7.92	32.7	36.5	24.0	3.25	56.7	1.70	
Цепь 216AH	Цепь 2080H	50.80	15.88	15.75	7.92	36.2	39.4	24.0	4.00	56.7	2.17	
Цепь 216B		50.80	15.88	17.02	8.28	36.1	39.1	21.0	4.15/3.1	60.0	1.75	
Цепь 220A	Цепь 2100	63.50	19.05	18.90	9.53	40.4	44.7	30.0	4.00	88.5	2.55	
Цепь 220B		63.50	19.05	19.56	10.19	41.3	45.0	26.4	4.5/3.5	95.0	2.62	
Цепь 224A	Цепь 2120	76.20	22.23	25.22	11.10	50.3	54.3	35.7	4.80	127.0	4.06	
Цепь 224B		76.20	25.40	25.40	14.63	53.4	57.8	33.2	6.0/4.8	160.0	4.70	
Цепь 228B		88.90	27.94	30.99	15.90	65.1	69.5	36.7	7.5/6.0	200.0	6.23	
Цепь 232B		101.60	29.21	30.99	17.81	66.0	71.0	42.0	7.0/6.0	250.0	6.72	
Конвейерные (двухшаговые) цепи	
Обозначение цепи по ISO	Обозначение цепи по ANSI	Шаг	Диаметр ролика	Ширина между внутренними пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Высота пластины	Толщина пластины	Разрушающая нагрузка	Вес метра	
		P	d1
max	b1
min	d2
max	L
max	Lc
max	h2
max	T
max	Q
min	q	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
Цепь C208A
Цепь C208AL	Цепь C2040
Цепь C2042	25.40	7.95
15.88	7.85	3.96	16.6	17.8	12.0	1.50	14.1	0.50
0.84	
Цепь C208AH	Цепь C2040H	25.40	7.95	7.85	3.96	18.8	19.9	12.0	2.03	14.1	0.65	
Цепь C208B
Цепь C208BL	—	25.40	8.51
15.88	7.75	4.45	16.7	18.2	11.8	1.60	18.0	0.55
0.89	
Цепь C210A
Цепь C210AL	Цепь C2050
Цепь C2052	31.75	10.16
19.05	9.40	5.08	20.7	22.2	15.0	2.03	22.2	0.78
1.27	
Цепь C212A
Цепь C212AL	Цепь C2060
Цепь C2062	38.10	11.91
22.23	12.57	5.94	25.9	27.7	18.0	2.42	31.8	1.12
1.61	
Цепь C212AH
Цепь C212AHL	Цепь C2060H
Цепь C2062H	38.10	11.91
22.23	12.57	5.94	29.2	31.6	18.0	3.25	31.8	1.44
2.07	
Цепь C216A
Цепь C216AL	Цепь C2080
Цепь C2082	50.80	15.88
28.58	15.75	7.92	32.7	36.5	24.0	3.25	56.7	2.08
3.12	
Цепь C216AH
Цепь C216AHL	Цепь C2080H
Цепь C2082H	50.80	15.88
28.58	15.75	7.92	36.2	39.4	24.0	4.00	56.7	2.54
3.58	
Цепь C220A
Цепь C220AL	Цепь C2100
Цепь C2102	63.50	19.05
39.67	18.90	9.53	40.4	44.7	30.0	4.00	88.5	3.01
4.83	
Цепь C220AH
Цепь C220AHL	Цепь C2100H
Цепь C2102H	63.50	19.05
39.67	18.90	9.53	43.6	46.9	30.0	4.80	88.5	3.56
5.38	
Цепь C224A
Цепь C224AL	Цепь C2120
Цепь C2122	76.20	22.23
44.45	25.22	11.10	50.3	54.3	35.7	4.80	127.0	4.66
7.66	
Цепь C224AH
Цепь C224AHL	Цепь C2120H
Цепь C2122H	76.20	22.23
44.45	25.22	11.10	53.5	57.5	35.7	5.60	127.0	5.26
8.26	
Цепь C232A
Цепь C232AL	Цепь C2160
Цепь C2162	101.60	28.58
57.15	31.75	14.27	64.8	69.6	47.8	6.40	226.8	8.15
13.00	
Цепь C232AH
Цепь C232AHL	Цепь C2160H
Цепь C2162H	101.60	28.58
57.15	31.75	14.27	68.2	73.0	47.8	7.20	226.8	9.06
13.84	
	
Роликовые цепи с боковым изгибом	
Обозначение цепи	Шаг	Диаметр ролика	Ширина между внутренними пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Высота пластины	Толщина пластины	Радиус поворота	Разрушающая нагрузка	Вес метра	
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	R	Q min	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
Цепь 40SB	12.7	7.95	7.85	3.96	16.9	18.1	11.7	1.5	350	13.8	0.8	
Цепь 43SB	12.7	7.95	7.85	3.45	18.3	19.5	11.7	1.5	305	12	0.64	
Цепь 50SB	15.875	10.16	9.4	4.37	20.7	22.7	14.9	2.03	400	20.6	1.09	
Цепь 60SB	19.05	11.91	12.57	5.34	26.6	28.4	18	2.42	500	15.7	1.54	
Цепь 63SB	19.05	11.91	12.68	5.08	28.8	30.6	17.2	2.42/2.03	350	12.5	1.4	
Цепь 80SB	25.4	15.88	15.75	7.19	34	37.3	24	3.25	711	40.9	2.6	
Цепь 06BSBF1	9.525	6.35	5.72	3.05	13.5	15	8.2	1.3	300	8	0.6	
Цепь 08BSB	12.7	8.51	7.75	3.97	17.4	18.7	11.8	1.6	400	14	0.7	
Цепь 08BSBF1	12.7	8.51	7.75	3.97	16.3	17.6	11.8	1.6/1.2	400	12.8	0.65	
Цепь 10BSB	15.875	10.16	9.65	4.5	20.1	21.5	14.7	1.7	400	15.6	0.93	
Цепь 12BSB	19.05	12.07	11.68	5.12	23.1	24.8	16	1.85	500	20.5	1.16	
Цепь 16BSB	25.4	15.88	17.22	7.9	36.5	39.7	21	3.7/3.0	500	55.6	2.53	
Цепь C2050SB	31.75	10.16	9.4	5.08	21.3	22.6	15	2.03	800	21.8	0.84	
Цепь C2060SBF1	38.1	11.91	12.57	5.08	26.8	28.8	18	2.42	800	21.8	1.17	
Цепь C2062F6SB	38.1	22.23	12.57	5.34	26.6	29	23	2.42	1100	15.7	2.27	
	
Цепи легкой серии LL (ISO 4347, DIN 8152)	
Обозначение Цепь по DIN/ISO	Шаг	Сочетание пластин	Глубина пластины	Толщина пластины	Диаметр валика	Длина валика	Разрушающая нагрузка	Вес метра	
	P		h2 max	T max	d 2 max	L max	Q min	q	
	mm		mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
Цепь LL0822	12.70	2×2	10.6	1.6	4.45	8.9	18.02	0.42	
Цепь LL0844		4×4				15.6	36.4	0.84	
Цепь LL0866		6×6				22.0	54.6	1.24	
Цепь LL0888		8×8				28.5	72.8	1.64	
Цепь LL1022	15.875	2×2	13.7	1.6	5.08	9.2	22.7	0.54	
Цепь LL1044		4×4				15.8	45.4	1.06	
Цепь LL1066		6×6				22.1	68.1	1.57	
Цепь LL1088		8×8				28.8	90.8	2.10	
Цепь LL1222	19.05	2×2	16.0	1.85	5.72	10.4	29.5	0.73	
Цепь LL1244		4×4				17.9	59.0	1.44	
Цепь LL1266		6×6				25.4	88.5	2.15	
Цепь LL1288		8×8				32.9	118.0	2.84	
Цепь LL1622	25.40	2×2	21.00	3.1	8.28	17.2	58.0	1.52	
Цепь LL1644		4×4				29.6	116.0	2.90	
Цепь LL1666		6×6				42.4	174.0	4.30	
Цепь LL1688		8×8				54.9	232.0	5.71	
Цепь LL2022	31.75	2×2	26.40	3.5	10.19	20.1	95.0	2.33	
Цепь LL2044		4×4				33.8	190.0	4.40	
Цепь LL2066		6×6				50.1	285.0	6.79	
Цепь LL2088		8×8				64.0	380.0	8.90	
Цепь LL2422	38.10	2×2	33.40	5.0	14.63	28.4	170.0	4.47	
Цепь LL2444		4×4				46.3	340.0	8.22	
Цепь LL2466		6×6				66.4	510.0	12.22	
Цепь LL2488		8×8				86.6	680.0	16.30	
Цепь LL2822	44.45	2×2	37.08	6.0	15.90	32.2	200.0	5.10	
Цепь LL2844		4×4				56.4	400.0	9.90	
Цепь LL2866		6×6				80.8	600.0	14.60	
Цепь LL2888		8×8				105.2	800.0	19.40	
Цепь LL3222	50.80	2×2	42.00	6.4	17.81	34.8	260.0	6.20	
Цепь LL3244		4×4				60.6	520.0	12.30	
Цепь LL3266		6×6				86.4	780.0	18.30	
Цепь LL3288		8×8				112.2	1040.0	24.00	
Цепь LL4022	63.50	2×2	52.76	8.0	22.89	42.2	360.0	10.30	
Цепь LL4044		4×4				74.4	780.0	20.00	
Цепь LL4066		6×6				106.5	1080.0	30.00	
Цепь LL4088		8×8				140.0	1440.0	39.10	
Цепь LL4822	76.20	2×2	63.88	10.0	29.24	54.6	560.0	18.50	
Цепь LL4844		4×4				92.6	1120.0	35.70	
Цепь LL4866		6×6				133.4	1680.0	53.00	
Цепь LL4888		8×8				174.2	2240.0	70.40	
	
Цепи серии BL (ANSI B29.8M)	
Обозначение цепи поANSI	Шаг	Сочетание пластин	Глубина пластины	Толщина пластины	Диаметр валика	Длина валика	Разрушающая нагрузка	Вес метра	
	P		h2 max	T max	d2 max	L max	Q min	q	
	mm		mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
Цепь BL422	12.700	2×2	12.07	2.08	5.09	11.05	22.2	0.64	
Цепь BL423		2×3				13.16	22.2	0.80	
Цепь BL434		3×4				17.40	33.4	1.12	
Цепь BL444		4×4				19.51	44.5	1.28	
Цепь BL446		4×6				23.75	44.5	1.60	
Цепь BL466		6×6				27.99	66.7	1.92	
Цепь BL488		8×8				36.45	89.0	2.56	
Цепь BL522	15.875	2×2	15.09	2.44	5.96	12.90	33.4	0.88	
Цепь BL523		2×3				15.37	33.4	1.10	
Цепь BL534		3×4				20.32	48.9	1.50	
Цепь BL544		4×4				22.78	66.7	1.80	
Цепь BL546		4×6				27.74	66.7	2.20	
Цепь BL566		6×6				32.69	100.1	2.65	
Цепь BL588		8×8				42.57	133.4	3.50	
Цепь BL622	19.050	2×2	18.11	3.30	7.94	17.37	48.9	1.45	
Цепь BL623		2×3				20.73	48.9	1.80	
Цепь BL634		3×4				27.43	75.6	2.50	
Цепь BL644		4×4				30.78	97.9	2.90	
Цепь BL646		4×6				37.49	97.9	3.60	
Цепь BL666		6×6				44.20	146.8	4.30	
Цепь BL688		8×8				57.61	195.7	5.80	
Цепь BL822	25.400	2×2	24.13	4.09	9.54	21.34	84.5	2.20	
Цепь BL823		2×3				25.48	84.5	2.70	
Цепь BL834		3×4				33.76	129.0	3.80	
Цепь BL844		4×4				37.90	169.0	4.30	
Цепь BL846		4×6				46.18	169.0	5.40	
Цепь BL866		6×6				54.46	253.6	6.50	
Цепь BL888		8×8				71.02	338.1	8.60	
Цепь BL1022	31.75	2×2	30.18	4.90	11.11	25.37	115.6	3.40	
Цепь BL1023		2×3				30.33	115.6	4.30	
Цепь BL1034		3×4				40.23	182.4	6.00	
Цепь BL1044		4×4				45.19	231.3	6.90	
Цепь BL1046		4×6				55.09	231.3	8.60	
Цепь BL1066		6×6				65.00	347.0	10.30	
Цепь BL1088		8×8				84.81	462.6	13.80	
Цепь BL1222	38.10	2×2	36.20	5.77	12.71	29.62	151.2	4.6	
Цепь BL1223		2×3				35.43	151.2	5.8	
Цепь BL1234		3×4				47.07	244.6	8.1	
Цепь BL1244		4×4				52.88	302.5	9.3	
Цепь BL1246		4×6				64.52	302.5	11.6	
Цепь BL1266		6×6				76.15	453.7	13.9	
Цепь BL1288		8×8				99.42	605.0	18.6	
Цепь BL1422	44.45	2×2	42.24	6.55	14.29	33.55	191.3	6.1	
Цепь BL1423		2×3				40.16	191.3	7.6	
Цепь BL1434		3×4				53.37	315.8	10.6	
Цепь BL1444		4×4				59.97	382.6	12.2	
Цепь BL1446		4×6				73.18	382.6	15.2	
Цепь BL1466		6×6				86.39	578.3	18.2	
Цепь BL1488		8×8				112.80	765.1	24.3	
Цепь BL1622	50.80	2×2	48.26	7.52	17.46	39.01	289.1	8.0	
Цепь BL1623		2×3				46.58	289.1	10.0	
Цепь BL1634		3×4				61.72	440.4	14.0	
Цепь BL1644		4×4				69.29	573.8	16.0	
Цепь BL1646		4×6				84.43	578.3	20.0	
Цепь BL1666		6×6				99.57	857.4	24.0	
Цепь BL1688		8×8				129.84	1156.5	32.0	
Цепь BL2022	63.50	2×2	60.33	9.91	23.81	51.74	433.7	15.8	
Цепь BL2023		2×3				61.70	433.7	19.8	
Цепь BL2034		3×4				81.61	649.4	27.7	
Цепь BL2044		4×4				91.57	867.4	31.6	
Цепь BL2046		4×6				111.48	867.4	39.5	
Цепь BL2066		6×6				131.39	1301.1	47.4	
Цепь BL2088		8×8				171.22	1734.8	63.2	
Цепи длиннозвенные нормальной и повышенной прочности	
Наименование цепи	Калибр	Шаг	Наружная ширина	Нагрузка	Теоретический вес	Класс прочности	
	d	t	b	Пробная	Разрушающая			
	мм	мм	мм	кН	кН	кг/м		
Цепь 4х21	4	21	15,5	2	4	0,29	3	
Цепь 4х28 (с буртиком)	4	28	16	2	4	0,27	—	
Цепь 5х19	5	19	19	3	6	0,5	3	
Цепь 5х25	5	25	19	3	6	0,48	3	
Цепь 5х35 (с буртиком)	5	35	20	—	—	0,43	—	
Цепь 5х36 (с буртиком)	5	36	19	—	—	0,43	—	
Цепь 6х27	6	27	22	5	10	0,7	3	
Цепь 6х36	6	36	23	5	10	0,66	3	
Цепь 6х42	6	42	23	5	10	0,62	3	
Цепь 7х30	7	30	26	8	16	1	3	
Цепь 7х42 (с буртиком)	7	42	26	—	—	0,85	—	
Цепь 8х34	8	34	30	12	24	1,3	3	
Цепь 8х42 (с буртиком)	8	42	30	—	—	1,2	—	
Цепь 9х38	9	38	32	15	31	1,6	3	
Цепь 9х45 (с буртиком)	9	45	32	—	—	1,5	—	
Цепь 10х32	10	32	36	20	40	2,2	3	
Цепь 11х42	11	42	42	23	46	2,5	3	
Цепь 14х77	14	77	48	35	70	3,3	3	
Цепь 14х80-3	14	80	46	35	70	3,4	3	
Цепь 14х80-5	14	80	46	117	190	3,4	5	
Цепь 16х80-3	16	80	54	50	100	4,72	3	
Цепь 16х80-5	16	80	54	125	200	4,72	5	
Цепь 16х88	16	88	54	50	100	4,6	3	
Цепь 16х96	16	96	58	51	102	4,4	3	
Цепь 18х64-5	18	64	58	150	240	6,6	5	
Цепь 19х102-3	19	102	64	68	136	6,4	3	
Цепь 19х102-5	19	102	64	160	250	6,4	5	
Цепь 19х116-3	19	116	63	68	136	6,1	3	
Цепь 19х116-5	19	116	63	160	250	6,1	5	
Цепь 22х116-3	22	116	77	92	183	8,6	3	
Цепь 22х116-5	22	116	77	250	350	8,6	5	
Цепь 22х136-3	22	136	77	92	183	8,3	3	
Цепь 22х136-5	22	136	77	250	350	8,3	5	
Цепи короткозвенные нормальной и повышенной прочности	
Наименование цепи	Калибр	Шаг	Наружная ширина	Нагрузка	Теоретический вес	
	d	t	b	Пробная	Разрушающая		
	мм	мм	мм	кН	кН	кг/м	
Цепь А1 6х19	6	19	21	7,7	15,4	0,75	
Цепь А2 6х19	6	19	21	7,7	15,4	0,75	
Цепь А1 7х22	7	22	23	9,9	19,8	1	
Цепь А2 7х22	7	22	23	9,9	19,8	1	
Цепь А1 8х23	8	23	27	14,3	28,6	1,35	
Цепь А2 8х23	8	23	27	14,3	28,6	1,35	
Цепь А1 8х24	8	24	26	13	26	1,45	
Цепь А1 9х27	9	27	32	17,6	35,2	1,8	
Цепь А2 9х27	9	27	32	17,6	35,2	1,8	
Цепь А1 11х31	11	31	36	25,3	50,6	2,7	
Цепь А2 11х31	11	31	36	25,3	50,6	2,7	
Цепь 11х33	11	33	37	23	46	2,67	
Цепь 12,5х38	12,5	38	43	29	58	3,44	
Цепь А1 13х36	13	36	43	36,3	72,6	3,8	
Цепь А2 13х36	13	36	43	36,3	72,6	3,8	
Цепь 14х42	14	42	47	37	74	4,32	
Цепь А1 16х44	16	44	54	56,1	112,2	5,8	
Цепь А2 16х44	16	44	54	56,1	112,2	5,8	
Цепь 16х48	16	48	54	48	96	5,64	
Цепь 17,5х50	17,5	50	58	58	116	6,75	
Цепь 19х57	19	57	64	68	136	7,95	
Цепь 22х66-3	22	66	75	92	183	11,3	
Цепь 22х66-5	22	66	75	190	310	11,3	
Цепь 26х78	26	78	88	128	255	15,7	
Цепь 28х84	28	84	96	148	296	18	
Цепь 32х96	32	96	109	193	386	23,2	
Цепь 34х102	34	102	116	219	437	26,3	
Цепь 38х114	38	114	129	272	544	32,5	
Цепи стальные короткозвенные оцинкованные DIN 766	
Наименование цепи по DIN 766	Калибр	Шаг	Ширина звена	Нагрузка	Вес	Наименование стандарта	Покрытие	
			Внутренняя	Наружная	Грузо- подъемность	Пробная	Разрушающая				
	d	t	b1	b2							
	мм	мм	мм	мм	кг	кН	кН	кг/м			
Цепь 4х16 цинк	4	16	4,8	13,6	200	5	8	0,32	DIN 766	Цинк	
Цепь 5х18,5 цинк	5	18,5	6	17	320	8	12,5	0,5	DIN 766	Цинк	
Цепь 6х18,5 цинк	6	18,5	7,2	20,4	400	10	16	0,8	DIN 766	Цинк	
Цепь 7х22 цинк	7	22	8,4	23,8	630	16	25	1,1	DIN 766	Цинк	
Цепь 8х24 цинк	8	24	9,6	27,2	800	20	32	1,4	DIN 766	Цинк	
Цепь 9х27 цинк	9	27	10,8	30,6	1000	25	40	1,8	DIN 766	Цинк	
Цепь10х28 цинк	10	28	12	36	1250	32	50	2,3	DIN 766	Цинк	
Цепь 11х31 цинк	11	31	13,2	40	1600	40	63	2,7	DIN 766	Цинк	
Цепь 13х36 цинк	13	36	15,6	47	2000	50	80	3,9	DIN 766	Цинк	
Цепь 14х41 цинк	14	41	16,8	50	2500	63	100	4,4	DIN 766	Цинк	
Цепь 16х45 цинк	16	45	19,2	58	3200	80	125	5,8	DIN 766	Цинк	
Цепь 18х50 цинк	18	50	21,6	65	4000	100	160	7,4	DIN 766	Цинк	
Цепь 20х56 цинк	20	56	24	72	5000	125	200	9	DIN 766	Цинк	
Цепи стальные длиннозвенные оцинкованные DIN 763	
Наименование цепи по DIN 766	Калибр	Шаг	Ширина звена	Нагрузка	Вес	Наименование стандарта	Покрытие	
	d	t	Внутренняя	Наружная	Пробная	Разрушающая				
			b1	b2						
	мм	мм	мм	мм	кН	кН	кг/м			
Цепь 4х32 цинк	4	32	7,2	16,8	2,5	6,3	0,27	DIN 763	Цинк	
Цепь 5х35 цинк	5	35	9	21	4	10	0,43	DIN 763	Цинк	
Цепь 6х42 цинк	6	42	10,8	25,2	5	12,5	0,63	DIN 763	Цинк	
Цепь 7х49 цинк	7	49	12,6	29,4	7,5	19	0,86	DIN 763	Цинк	
Цепь 8х52 цинк	8	52	14,4	33,6	10	25	1,1	DIN 763	Цинк	
Цепь 10х65 цинк	10	65	18	42	16	40	1,75	DIN 763	Цинк	
Цепь 13х82 цинк	13	82	23,4	54,6	25	63	2,95	DIN 763	Цинк	
Цепь 16х100 цинк	16	100	28,8	67,2	40	100	4,45	DIN 763	Цинк	
Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 1, Исполнение 1) ГОСТ 4267-78	
Обозначение цепи	Шаг цепи	Диаметр ролика	Ширина м/у внутр. пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Высота пластины	Диаметр отверстия	Межосевое расстояние	Габаритный размер	Шаг чередования
элемента	Разруш. нагрузка	
	t	d1	b1 min	d2	b7 max	h max	D	a	B max	T	Qmin	
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		кгс	
Цепь ТРД-31,75-2300-1-1-6-Т	31,75	10,16	9,65	5,08	24	13,6	6,6	26	72	4t, 8t, 12t	2300	
Цепь ТРД-38-3000-1-1-6-Т	38	15,88	22	7,92	42	21,3	6,6	30	80	2t, 4t, 6t,8t,..	3000	
Цепь ТРД-38-4000-1-1-6-Т	38	15,88	22	7,92	47	21,3	6,6	30	80	2t, 4t, 8t	4000	
Цепь ТРД-38-3000-1-1-8-Т	38	15,88	22	7,92	42	21,3	8,4	30	80	2t, 4t, 8t, 12t	3000	
Цепь ТРД-38-4000-1-1-8-Т	38	15,88	22	7,92	47	21,3	8,4	30	80	2t, 4t, 8t, 12t	4000	
Цепь ТРД-38-4600-1-1-6-Т	38	15,88	22	7,92	42	21,6	6,6	30	80	2t, 4t, 8t, 10t,..	4600	
Цепь ТРД-38-4600-1-1-8-Т	38	15,88	22	7,92	42	21,6	8,6	30	80	2t, 4t, 8t, 10t,..	4600	
Цепь ТРД-38-5600-1-1-6-Т	38	15,88	22	9	42	21,6	6,6	30	80	2t, 4t, 8t, 10t,..	5600	
Цепь ТРД-38-5600-1-1-8-Т	38	15,88	22	9	42	21,6	8,6	30	80	2t, 4t, 8t, 10t,..	5600	
Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 1, Исполнение 2) ГОСТ 4267-78	
Обозначение цепи	Шаг цепи	Диаметр ролика	Ширина м/у внутр. пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Высота пластины	Диаметр отверстия	Межосевое расстояние	Габаритный размер	Шаг чередования
элемента	Разруш. нагрузка	
	t	d1	b1 min	d2	b7 max	h max	D	a	B max	T	Qmin	
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		кгс	
Цепь ТРД-31,75-2300-1-2-6-Т	31,75	10,16	9,65	5,08	24	13,6	6,6	26	72	2t, 4t, 6t,8t,..	2300	
Цепь ТРД-38-3000-1-2-6-Т	38	15,88	22	7,92	42	21,3	6,6	26	72	2t, 4t, 6t,8t	3000	
Цепь ТРД-38-4000-1-2-6-Т	38	15,88	22	7,92	47	21,3	6,6	26	72	2t, 4t, 8t	4000	
Цепь ТРД-38-3000-1-2-8-Т	38	15,88	22	7,92	42	21,3	8,4	26	72	2t, 4t, 8t, 12t	3000	
Цепь ТРД-38-4000-1-2-8-Т	38	15,88	22	7,92	47	21,3	8,4	26	72	2t, 4t, 8t, 12t	4000	
Цепь ТРД-38-4600-1-2-6-Т	38	15,88	22	7,92	42	21,6	6,6	26	72	2t, 4t, 8t, 10t,..	4600	
Цепь ТРД-38-4600-1-2-8-Т	38	15,88	22	7,92	42	21,6	8,6	26	72	2t, 4t, 8t, 10t,..	4600	
Цепь ТРД-38-5600-1-2-6-Т	38	15,88	22	9	42	21,6	6,6	26	72	2t, 4t, 8t, 10t,..	5600	
Цепь ТРД-38-5600-1-2-8-2	38	15,88	22	9	42	21,6	8,6	26	72	2	5600	
Цепь ТРД-38-5600-1-2-8-4	38	15,88	22	9	42	21,6	8,6	26	72	4	5600	
Цепь ТРД-38-5600-1-2-8-6	38	15,88	22	9	42	21,6	8,6	26	72	6	5600	
Цепь ТРД-38-5600-1-2-8-8	38	15,88	22	9	42	21,6	8,6	26	72	8	5600	
Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 3) ГОСТ 4267-78	
Обозначение цепи	Шаг цепи	Диам. ролика	Ширина м/у внутр. пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Высота пластины	Диаметр отверстия	Межосевое расстояние	Габаритный размер	Шаг чередования
элемента	Разруш. нагрузка	
	t	d1	b1 min	d2	b7 max	h max	D	a	B max	T	Qmin	
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		кгс	
Цепь ТРД-38-3000-3-6-Т	38	15,88	22	7,92	42	21,3	6,6	30	80	2t, 4t, 6t,8t,..	3000	
Цепь ТРД-38-3000-3-10-Т	38	15,88	22	7,92	42	21,3	10,5	33	80	2t, 4t, 6t,8t,..	3000	
Цепь ТРД-38-4000-3-10-Т	38	15,88	22	7,92	47	21,3	10,5	33	80	2t, 4t, 6t,8t,..	4000	
Цепь ТРД-38-4600-3-10-2	38	15,88	22	7,92	42	21,6	10,5	30	80	2	4600	
Цепь ТРД-38-4600-3-10-4	38	15,88	22	7,92	42	21,6	10,5	30	80	4	4600	
Цепь ТРД-38-4600-3-10-6	38	15,88	22	7,92	42	21,6	10,5	30	80	6	4600	
Цепь ТРД-38-4600-3-10-8	38	15,88	22	7,92	42	21,6	10,5	30	80	8	4600	
Цепь ТРД-38-4600-3-10-10	38	15,88	22	7,92	42	21,6	10,5	30	80	10	4600	
Цепь ТРД-38-4600-3-10-12	38	15,88	22	7,92	42	21,6	10,5	30	80	12	4600	
Цепь ТРД-38-5600-3-10-2	38	15,88	22	9	42	21,6	10,5	30	80	2	5600	
Цепь ТРД-38-5600-3-10-4	38	15,88	22	9	42	21,6	10,5	30	80	4	5600	
Цепь ТРД-38-5600-3-10-6	38	15,88	22	9	42	21,6	10,5	30	80	6	5600	
Цепь ТРД-38-5600-3-10-8	38	15,88	22	9	42	21,6	10,5	30	80	8	5600	
Цепь ТРД-38-5600-3-10-10	38	15,88	22	9	42	21,6	10,5	30	80	10	5600	
Цепь ТРД-38-5600-3-10-12	38	15,88	22	9	42	21,6	10,5	30	80	12	5600	
Цепи вариаторные ГОСТ 10819-75	
Обозначение цепи по ГОСТ	Шаг, мм	Типоразмер вариатора	Число звеньев	Высота пластин	Длина пластин	Вес 1 м. цепи (расчетн.)	
	t			h	L	q	
Цепь Ц224	26	ВЦ1А, ВЦ1Б, ВЦ1Н	24	7,8	38	—	
Цепь Ц225	26	ВЦ1А, ВЦ1Б	25	7,8	38	—	
Цепь Ц228	26	ВЦ2А, ВЦ2Б	28	7,8	38	—	
Цепь Ц322	29	ВЦ1Н	22	9,3	44	—	
Цепь Ц323	29	ВЦ1Н	23	9,3	44	—	
Цепь Ц326	29	ВЦ2А, ВЦ2Б	26	9,3	44	—	
Цепь Ц327	29	ВЦ2А, ВЦ2Б	27	9,3	44	—	
Цепь Ц333	29	ВЦ3А, ВЦ3Б	33	9,3	44	—	
Цепь Ц334	29	ВЦ3А, ВЦ3Б, ВЦ3Н	—	9,3	44	—	
Цепь Ц335	29	ВЦ3А, ВЦ3Б	35	9,3	44	—	
Цепь Ц428	36	ВЦ3Н	28	12,3	59	—	
Цепь Ц433	36	ВЦ4А, ВЦ4Б	33	12,3	59	—	
Цепь Ц434	36	ВЦ4А, ВЦ4Б	34	12,3	59	—	
Цепь Ц539	36	ВЦ5А, ВЦ5Б	39	12,3	70	—	
Цепь Ц540	36	ВЦ5А, ВЦ5Б	40	12,3	70	—	
Цепь Ц541	36	ВЦ5А, ВЦ5Б	41	12,3	70	—	
Цепь Ц635	47	ВЦ6А, ВЦ6Б	35	16	78	—	
Цепь Ц636	47	ВЦ6А, ВЦ6Б	36	16	78	—	
Цепь Ц637	47	ВЦ6А, ВЦ6Б	37	16	78	—	
Цепь А225	25	160	25	—	37,5	1,1	
Цепь А226	25	—	26	—	37,5	1,15	
Цепь А229	25	190	29	—	37,5	1,3	
Цепь А326	29	190	26	—	44,5	2,2	
Цепь А327	29	190	27	—	44,5	2,3	
Цепь А333	29	248	33	—	44,5	2,8	
Цепь А334	29	248	34	—	44,5	2,9	
Цепь А335	29	248	35	—	44,5	3	
Цепь А433	36	304	33	—	58	6,1	
Цепь А434	36	304	34	—	58	6,3	
Цепь А539	36	360	39	—	70	9	
Цепь А540	36	360	40	—	70	9,2	
Цепь А541	36	—	41	—	70	9,5	
Цепи для вариаторов типа ВЦ (Ц)           Цепи для вариаторов типа А	
Цепи тяговые пластинчатые втулочные М, МС (Тип 1) ГОСТ 588-81	
Обозначение цепи
по ГОСТ	Шаг	Вес 1 метра цепи (расчетная)	Диаметр втулки	Ширина между внутренними пластинами	Диаметр валика	Длина валика	Диаметр отверстия полого валика	Высота пластины	Толщина пластины	Разрушающая нагрузка	
	t	q	d2	b3 min	d1	b1 max	d	h max	S	Q min	
	мм	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кН/кгс	
Цепь М20-1-40-1	40	1,26	9	15	6	35	—	18	2,5	20/2000	
Цепь М20-1-50-1	50	1,14									
Цепь М20-1-63-1	63	1,05									
Цепь М20-1-80-1	80	0,96									
Цепь М20-1-100-1	100	0,93									
Цепь М20-1-125-1	125	0,88									
Цепь М28-1-50-1	50	1,58	10	17	7	40	—	20	3	28/2800	
Цепь М28-1-63-1	63	1,45									
Цепь М28-1-80-1	80	1,34									
Цепь М28-1-100-1	100	1,26									
Цепь М28-1-125-1	125	1,2									
Цепь М28-1-160-1	160	1,15									
Цепь М40-1-63-1	63	2,1	12,5	19	8,5	45	—	25	3,5	40/4000	
Цепь М40-1-80-1	80	2,05									
Цепь М40-1-100-1	100	1,9									
Цепь М40-1-125-1	125	1,76									
Цепь М40-1-160-1	160	1,7									
Цепь М56-1-63-1	63	3,34	15	23	10	52	—	30	4	56/5600	
Цепь М56-1-80-1	80	3,06									
Цепь М56-1-100-1	100	2,82									
Цепь М56-1-125-1	125	2,62									
Цепь М56-1-160-1	160	2,46									
Цепь М80-1-80-1	80	4,8	18	27	12	62	—	35	5	80/8000	
Цепь М80-1-100-1	100	4,4									
Цепь М80-1-125-1	125	3,95									
Цепь М80-1-160-1	160	3,8									
Цепь М80-1-200-1	200	3,66									
Цепь М112-1-80-1	80	7,26	21	31	15	73	—	40	6	112/11200	
Цепь М112-1-100-1	100	6									
Цепь М112-1-125-1	125	5,8									
Цепь М112-1-160-1	160	5,3									
Цепь М112-1-200-1	200	5,05									
Цепь М112-1-250-1	250	4,8									
Цепь М160-1-100-1	100	9,15	25	36	18	85	—	45	7	160/16000	
Цепь М160-1-125-1	125	8,2									
Цепь М160-1-160-1	160	7,75									
Цепь М160-1-200-1	200	7,05									
Цепь М224-1-125-1	125	12,7	30	42	21	98	—	56	8	224/22400	
Цепь М224-1-125-2	125	12,7									
Цепь М224-1-160-1	160	11,4									
Цепь М224-1-200-1	200	10,7									
Цепь М224-1-250-1	250	9,8									
Цепь М224-1-315-1	315	9,28									
Цепь М315-1-160-1	160	15,9	36	47	25	112	—	60	10	315/31500	
Цепь М315-1-200-1	200	15,6									
Цепь М315-1-250-1	250	13,6									
Цепь М315-1-315-1	315	12,6									
Цепь МС28-1-63-3	63	2,26	17,5	17	13	42	8,3	26	3	28/2800	
Цепь МС28-1-80-3	80	2,05									
Цепь МС28-1-100-3	100	1,88									
Цепь МС28-1-125-3	125	1,74									
Цепь МС56-1-80-3	80	4,19	21	23	15,5	48	10,3	36	4	56/5600	
Цепь МС56-1-100-3	100	3,8									
Цепь МС56-1-125-3	125	3,49									
Цепь МС56-1-160-3	160	3,22									
Цепь МС112-1-100-3	100	9,09	29	31	22	67	14,3	51	6	112/11200	
Цепь МС112-1-125-3	125	8,22									
Цепь МС112-1-160-3	160	7,44									
Цепь МС112-1-200-3	200	6,46									
Цепь МС224-1-160-3	160	16,92	41	42	31	90	20,3	72	8	224/22400	
Цепь МС224-1-200-3	200	14,22									
Цепь МС224-1-250-3	250	14,22									
Цепь МС224-1-315-3	315	13,23									
Цепи тяговые разборные с вращающимися валиками (Р1) ГОСТ 589-85	
Обозначение цепи по ГОСТ	Шаг звена	Расстояние м/у наруж. звеньями	Длина валика	Ширина звена наруж.	Разрушающая нагрузка	Масса 1 м цепи	
	t	Ввн min	L max	h max	Q min	кг/м	
	мм	мм	мм	мм	кН		
Цепь Р1-63-63	63	15	35	18	63	1,4	
Цепь Р1-80-106	80	21	48	30	106	3,2	
Цепь Р1-80-290	80	32	73	42	290	8,7	
Цепь Р1-100-160	100	27	56	32	160	3,8	
Цепь Р1-100-220	100	27	60	37	220	5,2	
Цепь Р1-125-250	125	34	73	46	250	7,4	
Цепь Р1-160-290	160	34	73	40	290	5,7	
Цепь Р1-160-400	160	42	92	59	400	9,1	
Цепь Р1-200-630	200	52	107	66	630	16,5	
Цепь Р1-250-1000	250	63	127	80	1000	24	
Цепи грузовые пластинчатые с закрытыми валиками без присоединительных элементов (Тип 1)	
Обозначение цепи по ГОСТ 23540-79	Шаг цепи	Диаметр валика	Диаметр отверстия	Толщина пластины	Высота пластины	Ширина цепи	Исполнение (сочетание пластин)	Разруш. нагрузка	Масса 1 м. цепи (расчетная)	
	t	d	d1	S	h max	b max		Q min	q	
	мм	мм	мм	мм	мм	мм		кН/кгс	кг/м	
Цепь П-12,7-20-1-1	12,7	5,08	5,13	1,6	11,8	8,8	1 (2×2)	20,0/2000	0,43	
Цепь П-12,7-40-1-2						15,4	2 (4×4)	40,0/4000	0,85	
Цепь П-12,7-63-1-3						22	3 (6×6)	63,0/6300	1,27	
Цепь П-15,875-30-1-1	15,875	5,94	5,99	2	14,8	10,7	1 (2×2)	30,0/3000	0,66	
Цепь П-15,875-56-1-2						19,2	2 (4×4)	56,0/5600	1,27	
Цепь П-15,875-90-1-3						27,1	3 (6×6)	90,0/9000	1,89	
Цепь П-19,05-39,5-1-1	19,05	7,92	7,97	2,2	18,2	11,9	1 (2×2)	39,50/3950	1,03	
Цепь П-19,05-78-1-2						20,9	2 (4×4)	78,0/7800	1,97	
Цепь П-19,05-117-1-3						29,9	3 (6×6)	117,0/11700	2,96	
Цепь П-19,05-156-1-4						41,9	4 (8×8)	156,0/15600	3,98	
Цепь П-25,4-72-1-1	25,4	9,53	9,58	3,25	24,2	17,7	1 (2×2)	72,0/7200	1,9	
Цепь П-25,4-145-1-2						31,1	2 (4×4)	145,0/14500	3,61	
Цепь П-25,4-217-1-3						44,3	3 (6×6)	217,0/21700	5,24	
Цепь П-25,4-270-1-4						57,5	4 (8×8)	270,0/27000	8,19	
Цепь П-31,75-104-1-1	31,75	11,1	11,15	4	30,2	21,3	1 (2×2)	104,0/10400	2,05	
Цепь П-31,75-208-1-2						37,5	2 (4×4)	208,0/20800	4	
Цепь П-31,75-313-1-3						53,7	3 (6×6)	313,0/31300	5,95	
Цепь П-31,75-400-1-4						70	4 (8×8)	400,0/40000	7,9	
Цепь П-38,1-145-1-1	38,1	12,7	12,75	4,8	36,2	26,8	1 (2×2)	145,0/14500	3,47	
Цепь П-38,1-290-1-2						46,2	2 (4×4)	290,0/29000	6,78	
Цепь П-38,1-435-1-3						65,6	3 (6×6)	435,0/43500	10,1	
Цепь П-38,1-580-1-4						85	4 (8×8)	580,0/58000	13,78	
Цепь П-44,45-186-1-1	44,45	14,27	14,32	5,6	42,4	30,6	1 (2×2)	186,0/18600	5,03	
Цепь П-44,45-372-1-2						53,2	2 (4×4)	372,0/37200	9,81	
Цепь П-44,45-558-1-3						75,8	3 (6×6)	558,0/55800	14,53	
Цепь П-44,45-748-1-4						98,4	4 (8×8)	748,0/74800	19,41	
Цепь П-50,8-250-1-1	50,8	17,46	17,51	6,4	48,3	34,8	1 (2×2)	250,0/25000	6,19	
Цепь П-50,8-500-1-2						60,6	2 (4×4)	500,0/50000	12,06	
Цепь П-50,8-710-1-3						86,4	3 (6×6)	710,0/71000	17,95	
Цепь П-50 8-950-1-4						112,4	4 (8×8)	950,0/95000	23,8	
Цепи приводные зубчатые с односторонним зацеплением ГОСТ 13552-81	
Обозначение цепи по ГОСТ	Шаг	Рабочая ширина	Длина призмы	Длина соед. призмы	Толщина пластины	Высота пластины	Расстояние от центра шарнира до рабочей грани пластины	Расстояние от центра шарнира до рабочей грани пластины	Разрушающая нагрузка	Вес 1 м. цепи (расчет.)	
	t	b max	b1 max	b2 max	S max	h max	h1	u	Q min	q	
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кН/кгс	кг/м	
Цепь ПЗ-1-12,7-26-22,5	12,7	22,5	28,5	31,5	1,5	13,4	7	4,76	26,0/2600	1,31	
Цепь ПЗ-1-12,7-31-28,5	12,7	28,5	34,5	37,5	1,5	13,4	7	4,76	31,0/3100	1,6	
Цепь ПЗ-1-12,7-36-34,5	12,7	34,5	40,5	43,5	1,5	13,4	7	4,76	36,0/3600	2	
Цепь ПЗ-1-12,7-42-40,5	12,7	40,5	46,5	49,5	1,5	13,4	7	4,76	42,0/4200	2,31	
Цепь ПЗ-1-12,7-49-46,5	12,7	46,5	52,5	55,5	1,5	13,4	7	4,76	49,0/4900	2,7	
Цепь ПЗ-1-12,7-56-52,5	12,7	52,5	58,5	61,5	1,5	13,4	7	4,76	56,0/5600	3	
Цепь ПЗ-1-15,875-41-30	15,875	30	38	41	2	16,7	8,7	5,95	41,0/4100	2,21	
Цепь ПЗ-1-15,875-50-38	15,875	38	46	49	2	16,7	8,7	5,95	50,0/5000	2,71	
Цепь ПЗ-1-15,875-58-46	15,875	46	54	57	2	16,7	8,7	5,95	58,0/5800	3,3	
Цепь ПЗ-1-15,875-69-54	15,875	54	62	65	2	16,7	8,7	5,95	69,0/6900	3,9	
Цепь ПЗ-1-15,875-80-62	15,875	62	70	73	2	16,7	8,7	5,95	80,0/8000	4,41	
Цепь ПЗ-1-15,875-91-70	15,875	70	78	81	2	16,7	8,7	5,95	91,0/9100	5	
Цепь ПЗ-1-19,05-74-45	19,05	45	54	56	3	20,1	10,5	7,14	74,0/7400	3,9	
Цепь ПЗ-1-19,05-89-57	19,05	57	66	68	3	20,1	10,5	7,14	89,0/8900	4,9	
Цепь ПЗ-1-19,05-105-69	19,05	69	78	80	3	20,1	10,5	7,14	105,0/10500	5,91	
Цепь ПЗ-1-19,05-124-81	19,05	81	90	92	3	20,1	10,5	7,14	124,0/12400	7	
Цепь ПЗ-1-19,05-143-93	19,05	93	102	104	3	20,1	10,5	7,14	143,0/14300	8	
1 — рабочая пластина; 2 — направляющая пластина; 3 — удлиненная призма; 4 — внутренняя призма; 5 — соединительная призма; 6 — шайба; 7 — шплинт	
Цепи к скребковым конвейерам типа ТСЦ и К4-УТФ	
Обозначение цепи	Шаг цепи	Шаг
цепи	Расстояние между пластинами	Диаметр валика	Диаметр валика	Длина  валика	Высота пластины	Габаритный размер скребков	Шаг скребков	Толщина пластины	Масса 1 м цепи (расчетная)	
	t	t1	b1, min	d	d1	Lc	h, max	L	P	S	q	
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	Кг/м	
Цепь ТСЦ-25	112	138	32	12,8	14,3	64	30	180	250	5	5,7	
Цепь К4-УТФ-200												
Цепь ТСЦ-50	140	180	44	17	19,2	85	40	300	320	6	7,9	
Цепь К4-УТФ-320												
Цепь ТСЦ-100	140	180	44	17	19,2	85	40	480	320	6	8,1